{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公告版"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公告版","index":0,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[43,0,43,5]]}
["房屋建筑施工劳务询价表"]
["序号","分项名称","项目特征及计价方式","计量单位","报价","备注"]
[1,"人工平整场地","    人工捡底平整场地、局部回填、场内余土转运，按施工面积计算","平米"]
[2,"基础土石方施工","    人工开挖基础、沟槽土方、场内余土转运，按施工图尺寸现场收方","立方"]
[3,"基础土石方施工","    人工开挖基础、沟槽石方（使用风镐、水钻等）、场内余土转运，按施工图尺寸现场收方","立方"]
[4,"基础土石方施工","    机械开挖基础、沟槽石方（机械切割配合机械开挖，人工修底）、场内余土转运，按施工图尺寸现场收方","立方"]
[6,"砂浆找平层","    水泥砂浆找平层、保护层施工，按实收方","平米"]
[5,"混凝土垫层","    混凝土垫层、保护层，按实收方","平米"]
[6,"混凝土路面","    路面混凝土施工，包括支模、混凝土浇筑、清光、刻痕、养护、切缝等工作，混凝土厚度综合考虑，按实收方计量","平米"]
[7,"混凝土施工","    基础混凝土浇筑（条基、独基、底板、筏板、孔桩等），按施工图算量","立方"]
[8,"混凝土施工","    主体混凝土浇筑，质量要求楼地面达到不做找平层要求，包含养护、凿毛、混凝土浇筑场地的清理、尾料处理、润管洗管废料处理、混凝土试件制作、拆模后的场地清理等工作。批量混凝土采用泵送，零星混凝土采用塔吊、吊车运输，按施工图算量","立方"]
[9,"细石混凝土找平层","    楼面找平层，含凿毛、清扫、润湿、找平层铺装、面层清光（扫毛）、养护、切缝，按施工图算量","平米"]
[10,"砖砌体","    砌体施工，墙高、墙厚综合考虑，包含与砌体相关的测量放线、返坎、二次结构混凝土，均以完成砌体体积计价，不单独计算支模、混凝土、脚手架等费用。按施工图算量","立方"]
[11,"轻质砌块砌体","    轻质混凝土砌块砌体施工，墙高、墙厚综合考虑，包含与砌体相关的测量放线、返坎、二次结构混凝土，均以完成砌体体积计价，不单独计算支模、混凝土、脚手架等费用，按施工图算量","立方"]
[12,"内墙抹灰","    内墙抹灰，含墙面清理、剔补、丝杆堵洞、沟槽孔洞修补、凿毛、扫浆、挂网、润墙、抹灰、养护等完成抹灰相关工作，以完成抹灰面积计算工程量","平米"]
[13,"外墙抹灰","    外墙抹灰，含墙面清理、剔补、丝杆堵洞、沟槽孔洞修补、凿毛、扫浆、挂网、润墙、抹灰、养护等完成抹灰相关工作，以完成抹灰面积计算工程量","平米"]
[14,"轻集料保温层","    轻集料（炉渣、陶粒、珍珠岩等轻质材料）找平、找坡、保温层施工，现场搅拌，按施工图算量","立方"]
[15,"钢筋施工（基础）","    施工图中所示的所有钢筋的制作安装，包括但不限于基础（基顶及以下）、预埋件钢筋制作安装、植筋（含植筋胶），包完成工作的所有人工、配合甲方试验员取样制作试件、测量放线，所有的钢筋连接（钢筋直径不限，包括但不限于以下连接形式：电渣压力焊、压弧焊、机械连接、闪光对焊、搭接焊等焊接）、包焊条及焊剂、包钢筋保护层垫块；包钢筋自动调直切断机、对焊机、焊机、套丝机、切断机、弯曲机、电渣压力焊机等一切钢筋机械。按实际到场钢筋量吨位计算。","吨"]
[16,"钢筋施工（主体）","    施工图中所示的所有钢筋的制作安装，包括但不限于主体钢筋（基顶以上）、预埋件、砌体拉结筋及构造柱钢筋制作安装、植筋（含植筋胶），包完成工作的所有人工、配合甲方试验员取样制作试件、测量放线，所有的钢筋连接（钢筋直径不限，包括但不限于以下连接形式：电渣压力焊、压弧焊、机械连接、闪光对焊、搭接焊等焊接）、包焊条及焊剂、包钢筋保护层垫块；包钢筋自动调直切断机、对焊机、焊机、套丝机、切断机、弯曲机、电渣压力焊机等一切钢筋机械。按实际到场钢筋量吨位计算。","吨"]
[17,"模板施工","    木模板分项工程，包括但不限于以下工作：人工带周材、辅材（钉子、密封胶等）、加工机具（电锯、手锯、铁锤等）、打磨机具、木模板、胶合板、木枋、顶托、混凝土（钢）内撑、架管、扣件、镙杆、止水镙杆（有防水要求部位、人防部位均需使用止水镙杆）、橡胶皮垫、止水拉片、对拉螺杆、钉子、铁丝、钢丝绳、螺帽、花篮螺丝、蝴蝶扣、支模用PVC内衬管、纸胶带、海绵、泡沫、脱模剂、补缝材料、后浇带、膨胀加强带所用钢丝网片等一切与模板工程有关的材料（所有模板达到清水模板施工要求，要求打磨修补平整，包含浇筑剪力墙混凝土时，所有剪力墙柱冲水清洗、流浆清理、施工缝、后浇带剔打、外墙堵丝杆洞）。以建筑面积平方包干，按施工图所示的建筑面积计价，建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算（不计算外墙保温层）。\n    其他要求：竖向模板须用覆膜光面模板、木枋需统一压刨后使用。","平米"]
[18,"零星支模","    基础、施工图外零星支模，包人工、周转材料、辅助材料，按支模面积计算","平米"]
[19,"外架施工","    架子工程包括但不限于以下工作：外架工程（包含所有安全防护施工、塔吊附着辅助架及安拆操作架、塔机操作人员安全通道、人货电梯维护架及进料平台、安全通道及现场所需各种防护棚，现场施工需要各种零星架体）、地下室侧墙采用落地式双排脚手架；悬挑卸料平台的制作、安装与搭拆、连墙件的预留预埋工作，外架的水平防护到建筑物边（外架硬防护间隔高度不得大于10米，中间楼层用安全网封闭）。包含搭设架体所需的钢管、扣件、铁丝、工作面脚手板、硬防护的模板、脚手板、木枋、工字钢、顶托、垫板、油漆（不得现场喷漆）等相关的所有材料。自基顶以上建筑面积平米包干单价计算。建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算（不计算外墙保温层）。\n    其他要求：外架工程中，密目安全网、水平安全网由甲方统一采购。","平米"]
[20,"安全防护施工","    安全防护施工包括四口（楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）、五临边（沟、坑、槽和深基础周边，楼层周边，楼梯侧边，平台或阳台边，屋面周边）防护，安全通道及现场所需各种防护棚等的搭设，根据市级（省）安全文明施工标准化工地的要求，使用工具式防护的防护材料由项目部统一购买，班组负责安装维护，需配套使用以上架子工程中相应材料的，由班组提供。以建筑面积平米包干单价计算。建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算（不计算外墙保温层）。","平米"]
[21,"安装工程施工","    安装劳务包含工作内容及计价方式如下：完成施工图中的涉及到的给排水、强弱电等安装专业的预留预埋、安装施工。涉及到消防、防排烟等甲方需要专业分包的，在专业分包单位确定前，仅完成预留预埋工作，待专业分包单位进场后由专业分包公司施工。主要材料由甲方提供，劳务包施工机具、人工费、辅材、耗材，按财评价下浮一定比例计价，计费方面仅计算安全文明施工费，其他费用不计取。\n    主材包括：电线、电缆、灯具、开关、面板、抗震支架等材料\n","按费率下浮百分比"]
[22,"防水施工","    非固化橡胶沥青防水涂料施工，2mm厚。平立面综合考虑。以实际施工面积（单层）收方计量。","平米"]
[23,"防水施工","    聚氯乙烯合成高分子防水卷材施工，除卷材、粘结剂外，含辅助工具、耗材，平立面综合考虑。以实际施工面积（单层）收方计量。","平米"]
[24,"防水施工","    丙纶防水卷材施工，除卷材、粘结剂外，含辅助工具、耗材，平立面综合考虑。以实际施工面积（单层）收方计量。","平米"]
[25,"防水施工","    自粘聚合物改性沥青防水卷材施工，除卷材、粘结剂外，含辅助工具、耗材，平立面综合考虑。以实际施工面积（单层）收方计量。","平米"]
[26,"防水施工","    SBS（APP）改性沥青防水卷材热融施工，除卷材外，含气、冷底子油、辅助工具、耗材，平立面综合考虑。以实际施工面积（单层）收方计量。","平米"]
[27,"防水施工","    SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材施工，除卷材外，含气、冷底子油、辅助工具、耗材，平立面综合考虑。以实际施工面积（单层）收方计量。\n","平米"]
[28,"计日工","普工","工日"]
[29,"计日工","技工（支模木工）","工日"]
[30,"计日工","技工（装饰木工）","工日"]
[31,"计日工","技工（古建筑木工）","工日"]
[32,"计日工","技工（装饰镶贴工）","工日"]
[33,"计日工","技工（砖瓦工）","工日"]
[34,"计日工","技工（水电工）","工日"]
[35,"计日工","技工（架子工）","工日"]
[36,"计日工","技工（油漆涂料工）","工日"]
[37,"计日工","塔吊工（司机）","工日"]
[38,"计日工","塔吊工（信号工）","工日"]
[39,"计日工","施工升降机（司机）","工日"]
[40,"报价人名称：",null,"联系人电话："]
["报价说明：\n    1、报价人需具备施工劳务资质、具备安全生产许可证。\n    2、所有报价均为不含税价。\n    3、对报价有特殊情况需说明的在备注栏中填写。\n    4、经综合评判故意抬高报价或压低报价的、与市场价行情明显不符的，将列为不诚信合作对象。\n"]